
	飞机外表清洗工作交接及质量验收表

	工作时间: _  (2)  年:  (2) 月  (2)   日: (2)  时  (2) 分至_ (2) 月  (2)   日: (2) 时: (2) 分

	飞机注册号:
B-（1）
	机型：
（1）

	清洗前交接

	项目
	验收内容
	结论/签署

	1
	对机身外表各舱门和接近口盖进行检查，确认已关闭，按需盖好堵头和保护套
	(1）是/否/XXX

	2
	飞机清洁部位整体外观良好
	(1）是/否/XXX

	3
	清洗工作开始前保护皮托管套/静压孔/AOA传感器等探头/驾驶舱风挡玻璃，确认飞机在安全可清洗状态
	(1）是/否/XXX

	4
	是否正确使用工具设备\消耗材料\劳保用品\防护用具
	(1）是/否/XXX

	5
	是否完成工卡工作准备步骤
	(1）是/否/XXX

	备注:
（3）

	清洗前交机人（机务签名):   （1）
	清洗前接机人（清洁员签名）:  （2）

	清洗过程监督


	项目
	验收内容
	结论/签署

	1
	飞机清洗过程中，符合工卡提示的注意事项：
A. 正确使用工具设备和消耗材料。( 例如：工具（例如刷杆等）是否牢固；海绵是否干净无杂物；工具中无尖锐物品，以免损伤飞机；清洁液配比是否符合说明书要求。) 
B. 清洁人员需按规定穿戴工作鞋、橡胶手套等劳保用品，高空作业满足相应规范。（例如：安全带使用，高空车以及2米（含）以上梯架是否有专人监护。） 
C. 高空设备与航空器的净距是否大于15CM。
D. 剪刀车在升降或移动过程中，操作平台是否处于收上位置。 
E. 确认工具整齐有序，禁止清洁刷头直接接触地面。 
F. 清洁过程中，工作者禁止踩踏飞机上不允许踩踏区域。（例如机身、机翼。） 
G. 禁止使用水直接冲洗重要的部位和结构：飞机外部探头、起落架、轮舱、襟翼蜗杆、裸露的钢索、导线、各种镜面。 
H. 局部清洁时，禁止冲洗打开的舱门、口盖，需要使用抹布擦拭相关区域。 
I. 禁止使用高压喷头（根据AMM 12-21-11，高压指大于80 PSI的压力），对轮舱或起落架或AOA探测器或其它机械、电气或液压部件进行冲洗。禁止使用金属等可能造成飞机损伤的材料清洗。
J. 不能在发动机运转、APU工作、GPU连接、飞机通电状态下清洗飞机。  
K. 清洁过程中禁止清洁人员操作飞机，若需，由具备资质的维护人员配合完成。 
L.禁止清洁人员清洁起落架减震支柱镜面，只能由具备资质的飞机维护人员才能执行此工作。 
M.金属或粗糙的材料等导致玻璃表面的划痕以及光学失真，飞机清洗时禁止洗飞机工作时进行相关清洗风挡及滑动窗玻璃工作。
	（1）是/否/XXX

	清洗后验收和交接

	项目
	验收内容
	结论/签署

	1
	飞机清洗完成后，维修人员进行工作验收，发现明显的污迹或者清洗不合格的位置，要求飞机清洗人员重新清洗，直到满足清洁标准。
	（1）是/否/XXX

	2
	发动机外表区域/无污渍和油污
	（1）是/否/XXX

	3
	机身外表区域/整体干净有光泽、无明显污渍和油污
	（1）是/否/XXX

	4
	清洁工作是否达到验收标准：大翼区域/无污渍和油污
	（1）是/否/XXX

	5
	清洁工作是否达到验收标准：APU及机尾区域/无污渍和油污、积水
	（1）是/否/XXX

	6
	清洁工作是否达到验收标准：起落架区域/无污痕和油痕、积水
	（1）是/否/XXX

	7
	清洁工作是否达到验收标准：水平尾翼/无污痕和油痕
	（1）是/否/XXX

	8
	清洁过程中如造成或发现飞机损伤：构型检查
备注：如有，及时通报MCC
	（1）是/否/XXX

	9
	清洗工作完成后拆除皮托管套/静压孔/AOA传感器的保护装置，
	（1）是/否/XXX

	10
	清洗完后是否有结冰现象：结冰检查
备注：如有，及时通知MCC除冰
	（1）是/否/XXX

	11
	完成工卡完工检查、清洗后检查步骤
	（1）是/否/XXX

	验收标准：
飞机整体干净，没有明显污渍和油污，机腹、机翼、窗框等重点区域无污痕和油痕，驾驶舱和客舱玻璃应明亮、无划伤、无水等附着物，襟翼涡杆、导线、钢索起落架舱、作动筒和其他隐蔽等无积水。
清洗整体结论 (请选择（1）)：  YES（合格），  NO（不合格）
北部湾确认（机务签名）: （1）

	备注:
（4）

	清洗后交机人（清洁员签名）： （2）XXX
	清洗后接机人（机务签名）： （1）XXX




 

飞机外表清洗工作交接及质量验收表  

工作时间 :  _  (2)   年 :    (2)  月    (2)    日 :  (2)   时    (2)  分至 _ (2)  月    (2)    日 :   (2)  时 :   (2)  分  

飞机注册号 :   B - （ 1 ）  机型 ：   （ 1 ）  

清洗前交接  

项目  验收内容  结论 / 签署  

1  对机身外表各舱门和接近口盖进行检查，确认已关闭，按需盖好堵头 和保护套  (1 ）是 / 否 /XXX  

2  飞机清洁部位整体外观良好  (1 ）是 / 否 /XXX  

3  清洗工作开始前保护皮托管套 / 静压孔 /AOA 传感器等探头 / 驾驶舱风挡 玻璃， 确认飞机在安全可清洗状态  (1 ）是 / 否 /XXX  

4  是否正确使用工具设备 \ 消耗材料 \ 劳保用品 \ 防护用具  (1 ）是 / 否 /XXX  

5  是否完成工卡工作准备步骤  (1 ）是 / 否 /XXX  

备注 :   （ 3 ）  

清洗前交机人（机务签名 ):    （ 1 ）  清洗前接机人（清洁员签名） :   （ 2 ）  

清洗过程监督  

项目  验收内容  结论 / 签署  

1  飞机清洗过程中，符合工卡提示的注意事项：   A.  正确使用工具设备和消耗材料。 (  例如：工具（例如刷杆等 ）是否牢固；海绵是否干净无杂物；工具中无尖锐物品，以免 损伤飞机；清洁液配比是否符合说明书要求。 )    B.  清洁人员需按规定穿戴工作鞋、橡胶手套等劳保用品，高空 作业满足相应规范。（例如：安全带使用，高空车以及 2 米（含 ）以上梯架是否有专人监护。）     C.  高空设备与航空器的净距是否大于 15CM 。   D.  剪刀车在升降或移动过程中，操作平台是否处于收上位置。     E.  确认工具整齐有序，禁止清洁刷头直接接触地面。     F.  清洁过程中，工作者禁止踩踏飞机上不允许踩踏区域。（例 如 机身、机翼。 ）     G.  禁止使用水直接冲洗重要的部位和结构：飞机外部探头、起 落架、轮舱、襟翼蜗杆、裸露的钢索、导线、各种镜面。    （ 1 ）是 / 否 /XXX  

